
ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ УЗЛОВ И ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ 

	Обозначение стрелочных переводов
	Наименование взаимозаменяемых узлов и деталей

	1740, М1740, Дн290
	- узлы рельсов рамных с остряками на подкладках;
- узлы рельса крестовины с контррельсом на подкладках;
- отдельные крестовины на подкладках

	1740, М1740, Дн290, 2215, М2215
	- стрелка

	2215, М2215
	- узлы рельсов рамных с остряками на подкладках;
- узлы рельса крестовины с контррельсом на подкладках;
- отдельные крестовины на подкладках

	2433, 2434
	- стрелка

	2497, 2498
	- стрелка

	2434, 1580,  ЛПТП.665121.100Дн
	- отдельные крестовины на подкладках

	2498, 1623, 1669, 2064,1624
	- острая отдельная крестовина на подкладках

	2497, 2063
	- отдельные крестовины на подкладках
- узлы рельса крестовины с контррельсом

	2433, 2193
	- отдельные крестовины на подкладках;
- узлы рельса крестовины с контррельсом

	65 109Ж-03 (двойной перекрестный), 2434,
	- сердечник и усовики острой крестовины без подкладок
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